

Калужская область

Малоярославецкий район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

муниципального образования

городское поселение

**«Город Малоярославец»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от «02» апреля 2021 г. № 399

***«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»***

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить [размер](#Par33) вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец», в соответствии с показателями согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Малоярославецкий край».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Администрации М.А.Крылов**

Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального

образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 02.04.2021 г. № 399

**Исходные значения размера вреда от превышения допустимых**

**нагрузок на каждую ось транспортного средства и постоянные**

**коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения муниципального образования городское поселение**

**«Город Малоярославец»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс | Рисх.ось, руб./100 км | Постоянные коэффициенты |
| a | b |
| 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
| 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
| 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец", рассчитанным под осевую нагрузку 6 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда при превышении фактических нагрузок на каждую ось транспортного средства над допустимыми |
| для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года | для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года |
| свыше 2 до 3 | 6180 | 3005 |
| от 3 (включительно) до 4 | 6202 | 3022 |
| от 4 (включительно) до 5 | 6234 | 3042 |
| от 5 (включительно) до 6 | 6274 | 3064 |
| от 6 (включительно) до 7 | 6322 | 3086 |
| от 7 (включительно) до 8 | 6379 | 3109 |
| от 8 (включительно) до 9 | 6443 | 3134 |
| от 9 (включительно) до 10 | 6515 | 3159 |
| от 10 (включительно) до 11 | 6596 | 3184 |
| от 11 (включительно) до 12 | 6683 | 3211 |
| от 12 (включительно) до 13 | 6779 | 3237 |
| от 13 (включительно) до 14 | 6882 | 3265 |
| от 14 (включительно) до 15 | 6993 | 3293 |
| от 15 (включительно) до 16 | 7111 | 3321 |
| от 16 (включительно) до 17 | 7236 | 3350 |
| от 17 (включительно) до 18 | 7369 | 3379 |
| от 18 (включительно) до 19 | 7510 | 3409 |
| от 19 (включительно) до 20 | 7658 | 3439 |
| от 20 (включительно) до 21 | 7813 | 3469 |
| от 21 (включительно) до 22 | 7975 | 3500 |
| от 22 (включительно) до 23 | 8145 | 3531 |
| от 23 (включительно) до 24 | 8322 | 3563 |
| от 24 (включительно) до 25 | 8506 | 3595 |
| от 25 (включительно) до 26 | 8698 | 3627 |
| от 26 (включительно) до 27 | 8897 | 3659 |
| от 27 (включительно) до 28 | 9102 | 3692 |
| от 28 (включительно) до 29 | 9315 | 3725 |
| от 29 (включительно) до 30 | 9535 | 3759 |
| от 30 (включительно) до 31 | 9762 | 3792 |
| от 31 (включительно) до 32 | 9997 | 3826 |
| от 32 (включительно) до 33 | 10238 | 3860 |
| от 33 (включительно) до 34 | 10486 | 3895 |
| от 34 (включительно) до 35 | 10742 | 3929 |
| от 35 (включительно) до 36 | 11004 | 3964 |
| от 36 (включительно) до 37 | 11273 | 4000 |
| от 37 (включительно) до 38 | 11549 | 4035 |
| от 38 (включительно) до 39 | 11833 | 4071 |
| от 39 (включительно) до 40 | 12123 | 4106 |
| от 40 (включительно) до 41 | 12420 | 4143 |
| от 41 (включительно) до 42 | 12724 | 4179 |
| от 42 (включительно) до 43 | 13035 | 4215 |
| от 43 (включительно) до 44 | 13353 | 4252 |
| от 44 (включительно) до 45 | 13677 | 4289 |
| от 45 (включительно) до 46 | 14009 | 4326 |
| от 46 (включительно) до 47 | 14347 | 4363 |
| от 47 (включительно) до 48 | 14692 | 4401 |
| от 48 (включительно) до 49 | 15044 | 4439 |
| от 49 (включительно) до 50 | 15403 | 4477 |
| от 50 (включительно) до 51 | 15769 | 4515 |
| от 51 (включительно) до 52 | 16141 | 4553 |
| от 52 (включительно) до 53 | 16521 | 4591 |
| от 53 (включительно) до 54 | 16907 | 4630 |
| от 54 (включительно) до 55 | 17299 | 4669 |
| от 55 (включительно) до 56 | 17699 | 4708 |
| от 56 (включительно) до 57 | 18105 | 4747 |
| от 57 (включительно) до 58 | 18518 | 4786 |
| от 58 (включительно) до 59 | 18938 | 4826 |
| от 59 (включительно) до 60 | 19364 | 4865 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |

<\*> Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», рассчитанным под осевую нагрузку 6 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства определяется в соответствии с методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее - Методика).

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении таких транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования местного

значения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»,

рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от превышения

допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства <\*>

(рублей на 100 км)

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда при превышении фактических нагрузок на каждую ось транспортного средства над допустимыми |
| для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года | для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года |
| свыше 2 до 3 | 1351 | 662 |
| от 3 (включительно) до 4 | 1369 | 672 |
| от 4 (включительно) до 5 | 1396 | 684 |
| от 5 (включительно) до 6 | 1430 | 696 |
| от 6 (включительно) до 7 | 1470 | 710 |
| от 7 (включительно) до 8 | 1517 | 723 |
| от 8 (включительно) до 9 | 1571 | 738 |
| от 9 (включительно) до 10 | 1631 | 752 |
| от 10 (включительно) до 11 | 1698 | 768 |
| от 11 (включительно) до 12 | 1772 | 783 |
| от 12 (включительно) до 13 | 1851 | 799 |
| от 13 (включительно) до 14 | 1938 | 815 |
| от 14 (включительно) до 15 | 2030 | 831 |
| от 15 (включительно) до 16 | 2129 | 848 |
| от 16 (включительно) до 17 | 2234 | 865 |
| от 17 (включительно) до 18 | 2345 | 883 |
| от 18 (включительно) до 19 | 2462 | 900 |
| от 19 (включительно) до 20 | 2586 | 918 |
| от 20 (включительно) до 21 | 2715 | 936 |
| от 21 (включительно) до 22 | 2851 | 954 |
| от 22 (включительно) до 23 | 2993 | 972 |
| от 23 (включительно) до 24 | 3141 | 991 |
| от 24 (включительно) до 25 | 3295 | 1010 |
| от 25 (включительно) до 26 | 3455 | 1029 |
| от 26 (включительно) до 27 | 3621 | 1048 |
| от 27 (включительно) до 28 | 3792 | 1067 |
| от 28 (включительно) до 29 | 3970 | 1087 |
| от 29 (включительно) до 30 | 4154 | 1106 |
| от 30 (включительно) до 31 | 4344 | 1126 |
| от 31 (включительно) до 32 | 4540 | 1146 |
| от 32 (включительно) до 33 | 4741 | 1167 |
| от 33 (включительно) до 34 | 4948 | 1187 |
| от 34 (включительно) до 35 | 5162 | 1207 |
| от 35 (включительно) до 36 | 5381 | 1228 |
| от 36 (включительно) до 37 | 5606 | 1249 |
| от 37 (включительно) до 38 | 5837 | 1270 |
| от 38 (включительно) до 39 | 6073 | 1291 |
| от 39 (включительно) до 40 | 6316 | 1312 |
| от 40 (включительно) до 41 | 6564 | 1333 |
| от 41 (включительно) до 42 | 6818 | 1355 |
| от 42 (включительно) до 43 | 7077 | 1376 |
| от 43 (включительно) до 44 | 7343 | 1398 |
| от 44 (включительно) до 45 | 7614 | 1420 |
| от 45 (включительно) до 46 | 7891 | 1441 |
| от 46 (включительно) до 47 | 8174 | 1464 |
| от 47 (включительно) до 48 | 8462 | 1486 |
| от 48 (включительно) до 49 | 8756 | 1508 |
| от 49 (включительно) до 50 | 9056 | 1530 |
| от 50 (включительно) до 51 | 9361 | 1553 |
| от 51 (включительно) до 52 | 9673 | 1575 |
| от 52 (включительно) до 53 | 9989 | 1598 |
| от 53 (включительно) до 54 | 10312 | 1621 |
| от 54 (включительно) до 55 | 10640 | 1644 |
| от 55 (включительно) до 56 | 10974 | 1667 |
| от 56 (включительно) до 57 | 11313 | 1690 |
| от 57 (включительно) до 58 | 11658 | 1713 |
| от 58 (включительно) до 59 | 12009 | 1736 |
| от 59 (включительно) до 60 | 12365 | 1760 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства определяется в соответствии с Методикой.

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении таких транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования местного

значения муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец», рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс,

 от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда при превышении фактических нагрузок на каждую ось транспортного средства над допустимыми |
| для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года | для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года |
| свыше 2 до 3 | 614 | 299 |
| от 3 (включительно) до 4 | 620 | 302 |
| от 4 (включительно) до 5 | 629 | 306 |
| от 5 (включительно) до 6 | 639 | 309 |
| от 6 (включительно) до 7 | 652 | 313 |
| от 7 (включительно) до 8 | 668 | 317 |
| от 8 (включительно) до 9 | 685 | 321 |
| от 9 (включительно) до 10 | 704 | 326 |
| от 10 (включительно) до 11 | 726 | 330 |
| от 11 (включительно) до 12 | 749 | 334 |
| от 12 (включительно) до 13 | 775 | 339 |
| от 13 (включительно) до 14 | 802 | 344 |
| от 14 (включительно) до 15 | 832 | 349 |
| от 15 (включительно) до 16 | 863 | 353 |
| от 16 (включительно) до 17 | 897 | 358 |
| от 17 (включительно) до 18 | 933 | 363 |
| от 18 (включительно) до 19 | 970 | 369 |
| от 19 (включительно) до 20 | 1010 | 374 |
| от 20 (включительно) до 21 | 1051 | 379 |
| от 21 (включительно) до 22 | 1095 | 384 |
| от 22 (включительно) до 23 | 1140 | 390 |
| от 23 (включительно) до 24 | 1187 | 395 |
| от 24 (включительно) до 25 | 1237 | 401 |
| от 25 (включительно) до 26 | 1288 | 406 |
| от 26 (включительно) до 27 | 1341 | 412 |
| от 27 (включительно) до 28 | 1396 | 417 |
| от 28 (включительно) до 29 | 1453 | 423 |
| от 29 (включительно) до 30 | 1512 | 429 |
| от 30 (включительно) до 31 | 1573 | 434 |
| от 31 (включительно) до 32 | 1635 | 440 |
| от 32 (включительно) до 33 | 1700 | 446 |
| от 33 (включительно) до 34 | 1766 | 452 |
| от 34 (включительно) до 35 | 1835 | 458 |
| от 35 (включительно) до 36 | 1905 | 464 |
| от 36 (включительно) до 37 | 1977 | 470 |
| от 37 (включительно) до 38 | 2051 | 476 |
| от 38 (включительно) до 39 | 2126 | 482 |
| от 39 (включительно) до 40 | 2204 | 488 |
| от 40 (включительно) до 41 | 2284 | 495 |
| от 41 (включительно) до 42 | 2365 | 501 |
| от 42 (включительно) до 43 | 2448 | 507 |
| от 43 (включительно) до 44 | 2533 | 513 |
| от 44 (включительно) до 45 | 2620 | 520 |
| от 45 (включительно) до 46 | 2709 | 526 |
| от 46 (включительно) до 47 | 2799 | 533 |
| от 47 (включительно) до 48 | 2891 | 539 |
| от 48 (включительно) до 49 | 2986 | 546 |
| от 49 (включительно) до 50 | 3082 | 552 |
| от 50 (включительно) до 51 | 3179 | 559 |
| от 51 (включительно) до 52 | 3279 | 565 |
| от 52 (включительно) до 53 | 3380 | 572 |
| от 53 (включительно) до 54 | 3484 | 578 |
| от 54 (включительно) до 55 | 3589 | 585 |
| от 55 (включительно) до 56 | 3696 | 592 |
| от 56 (включительно) до 57 | 3804 | 599 |
| от 57 (включительно) до 58 | 3915 | 605 |
| от 58 (включительно) до 59 | 4027 | 612 |
| от 59 (включительно) до 60 | 4141 | 619 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства определяется в соответствии с Методикой.

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении таких транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования местного

значения муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец», от превышения допустимой

для автомобильной дороги массы транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) | Размер вреда при превышении фактической массы транспортного средства над допустимой |
| свыше 2 до 3 | 7624 |
| от 3 (включительно) до 4 | 7735 |
| от 4 (включительно) до 5 | 7858 |
| от 5 (включительно) до 6 | 7981 |
| от 6 (включительно) до 7 | 8105 |
| от 7 (включительно) до 8 | 8228 |
| от 8 (включительно) до 9 | 8351 |
| от 9 (включительно) до 10 | 8475 |
| от 10 (включительно) до 11 | 8598 |
| от 11 (включительно) до 12 | 8722 |
| от 12 (включительно) до 13 | 8845 |
| от 13 (включительно) до 14 | 8968 |
| от 14 (включительно) до 15 | 9092 |
| от 15 (включительно) до 16 | 9215 |
| от 16 (включительно) до 17 | 9338 |
| от 17 (включительно) до 18 | 9462 |
| от 18 (включительно) до 19 | 9585 |
| от 19 (включительно) до 20 | 9708 |
| от 20 (включительно) до 21 | 9832 |
| от 21 (включительно) до 22 | 9955 |
| от 22 (включительно) до 23 | 10079 |
| от 23 (включительно) до 24 | 10202 |
| от 24 (включительно) до 25 | 10325 |
| от 25 (включительно) до 26 | 10449 |
| от 26 (включительно) до 27 | 10572 |
| от 27 (включительно) до 28 | 10695 |
| от 28 (включительно) до 29 | 10819 |
| от 29 (включительно) до 30 | 10942 |
| от 30 (включительно) до 31 | 11065 |
| от 31 (включительно) до 32 | 11189 |
| от 32 (включительно) до 33 | 11312 |
| от 33 (включительно) до 34 | 11436 |
| от 34 (включительно) до 35 | 11559 |
| от 35 (включительно) до 36 | 11682 |
| от 36 (включительно) до 37 | 11806 |
| от 37 (включительно) до 38 | 11929 |
| от 38 (включительно) до 39 | 12052 |
| от 39 (включительно) до 40 | 12176 |
| от 40 (включительно) до 41 | 12299 |
| от 41 (включительно) до 42 | 12422 |
| от 42 (включительно) до 43 | 12546 |
| от 43 (включительно) до 44 | 12669 |
| от 44 (включительно) до 45 | 12793 |
| от 45 (включительно) до 46 | 12916 |
| от 46 (включительно) до 47 | 13039 |
| от 47 (включительно) до 48 | 13163 |
| от 48 (включительно) до 49 | 13286 |
| от 49 (включительно) до 50 | 13409 |
| от 50 (включительно) до 51 | 13533 |
| от 51 (включительно) до 52 | 13656 |
| от 52 (включительно) до 53 | 13779 |
| от 53 (включительно) до 54 | 13903 |
| от 54 (включительно) до 55 | 14026 |
| от 55 (включительно) до 56 | 14150 |
| от 56 (включительно) до 57 | 14273 |
| от 57 (включительно) до 58 | 14396 |
| от 58 (включительно) до 59 | 14520 |
| от 59 (включительно) до 60 | 14643 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства определяется в соответствии с Методикой.